**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Стол подачи**

pasted-image.tiff

Данная конструкция представляет собой приемный стол габаритами рабочей площади 3000 х 4000 мм с выносными опорными консолями, обеспечивающими полное раскрытие отбортовщиков. Отбортовщики приводятся в движение гидравлической установкой, что обеспечивает постоянный подпор и равномерное ссыпание сырья для бесперебойной подачи в шнек - питатель (дозирующее устройство).

Рабочим органом установки выступает ленточно-скребковый транспортер шириной 300 мм, управляемый частотным преобразователем.

Данная конструкция выступает промежуточным накопителем - приемником массы для дальнейшей транспортировки сырья в производственном цикле. Адаптирована для установки несущих опор Циклона-осадителя при монтажном исполнении и использовании линейного дробления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность, кг/час | Более 2000 |
| 2 | Габаритные размеры, мм | 6000 х 4000 |
| 3 | Размер рабочего полотна, мм. | 3000 х 4000 |
| 4 | Установленная мощность электродвигателя, кВт. | 2,2 |
| 5 | Рабочее напряжение, В | 380 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол подачи имеет большой размер платформы. Это позволяет принимать материал pasted-image.tiffпрямо с грузового транспорта.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробленая масса через пневмотранспорт осаживается по крайней точке стола через Циклон - осадитель и наполняет стол. Ленточный транспортер перемещает опилку в точку сброса и приемный ворот дозирующего устройства (шнек винтовой). Таким образом обеспечивается линейное движение (перемещение сырого материала в сушильную камеру).

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

**Стоимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. без НДС**

Срок изготовления и поставки: не позднее 65 рабочих дней с момента поступления

денежных средств на текущий счет.

Условия оплаты: Покупатель производит 70% предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленным счетам на предоплату в течение 5 банковских дней с момента получения счета или путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. Оставшиеся 30% оплачиваются по готовности, не позднее 3 рабочих дней с момента сообщения о готовности.

Доставка: силами Поставщика за счет Покупателя услугами транспортной компании.

На всё оборудование выдается технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

Гарантия на продукцию: 12 месяцев (при условии правильной эксплуатации)

Генеральный директор ООО «Промвиль 36» В.И.Цыхонь