**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Дробилка молотковая всасывающая-нагнетательная**

**(пневматическая)**

|  |  |
| --- | --- |
| **P1020636xдробилка3** |  |

1 – корпус, 2 – станина, 3 – ротор ударный, 4 – ротор вентилирующий, 5 – передняя крышка, 6 – сито, 7 – диафрагма, 8 – пневматический заборник, 9 – сепаратор, 10 – гибкий всасывающий шланг, 11 – напорный трубопровод, 12 – переходник, 13 – электродвигатель, 14 – переключатель, 15 – выключатель, 16 – электрический провод с вилкой.

Сырье, предназначенное для дробления, пневматически забирается из бурта и направляется по гибкому шлангу, через сепаратор, где происходит отделение камней и металлических частиц, в измельчающую часть дробилки.

В ударной камере материал измельчается молотками, вращающимися внутри сита.

Измельченный материал после прохождения через сито выбрасывается под действием вентилирующего ротора в выпускной патрубок, а дальше по гибкому напорному трубопроводу транспортируется в кормосмеситель или силоса.

Благодаря трех камерному строению дробилки материал после дробления не контактирует с активными частями дробилки, что предотвращает подгорание сырья и, соответственно, не снижает качество .

В дробилках используются щелевые сита, которые благодаря прорезям, расположенным под углом, позволяют увеличить производительность и уменьшить количество мучного отхода. Толщина метала ротора дробилки, составляет 6 – 8 мм и является оптимальной для данной конструкции.

**ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ: 159 200 руб. без НДС**

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок изготовления и поставки: не позднее 45 рабочих дней с момента поступления

денежных средств на текущий счет.

Условия оплаты: Покупатель производит 70% предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленным счетам на предоплату в течение 5 банковских дней с момента получения счета или путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. Оставшиеся 30% оплачиваются по готовности, не позднее 3 рабочих дней с момента сообщения о готовности.

Доставка: силами Поставщика за счет Покупателя услугами транспортной компании.

На всё оборудование выдается технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

Гарантия на продукцию: 12 месяцев (при условии правильной эксплуатации)

Генеральный директор ООО «Промвиль 36» В.И.Цыхонь